**秀山土家族苗族自治县人民医院**

**单一来源采购文件**

**项目名称： 秀山县人民医院扶梯改造和行政楼电梯**

**改造升级服务**

**采购人： 秀山县土家族苗族自治县人民医院**

**编制日期： 2021 年 9 月**

第一章：项目邀请书

秀山土家族苗族自治县人民门诊楼6部扶梯和行政楼电梯故障频繁，经医学装备科提请院长办公会通过，对本次采购活动实行单一来源采购。

**一、采购有关说明**

**（一）单一来源文件获取时间**：2021年9月13日。参加者可在秀山县人民医院医学装备科领取相关文件。

**（二）单一来源文件售价：**免费获取

**（三）最高限价：贰拾玖万玖仟玖百圆整（29.99万元）**

**（四）递交报价文件时间、地点**：2021年9月13日9:00时

**（五）院内谈判时间、地点**：2021年9月13日9:00时整。秀山县人民医院行政三楼会议室。

**二、联系方式**

采购单位：秀山土家族苗族自治县人民医院

地址：秀山自治县中和街道迎凤路205号医技楼医学装备科

联系人：唐丹 023-76683530 13648222569

**第二章 报价须知**

**一、总体要求**

报价人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》有关规定。报价人为准备和进行投标所发生的费用一律自理。本次采购所涉及金额均为人民币。遇不可抗力因素，秀山土家族苗族自治县人民医院有权对采购内容、时间、地点进行变更。

**二、报价资质**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

**（二）特殊资格条件（要求）：**

**无**

**三、采购文件**

（一）采购文件的组成：

项目邀请书；报价须知；项目技术、数量要求；

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）采购文件的修改

在报价截止时间前，我院对采购文件作出的修改及补充，是采购文件不可分割的部分。补充通知将在秀山县人民医院网站（http://www.cqxs120.net/）及时公布。

**四、报价文件**

（一）报价文件应按采购文件规定的内容和格式编制并提交，报价文件包括：报价函；分项报价明细表；法定代表人身份证明书（附身份证复印件）；法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；报价人营业执照（副本）复印件；

1.报价文件**一式三份**，其中**正本一份，副本二份**（在每份报价文件封面的右上角要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准）。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.报价文件正本应由法定代表人或授权代表人逐页签字或盖公章（如双面打印的报价文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签字和加盖报价人公章。

**五、评审原则及成交办法：**

院内组织谈判专家，重点对报价部分予以谈判，以确定最后成交价。报价供应商在报价时不得随意添加、增减及调整相应要求，不得漏报。谈判小组有权根据现场谈判情况，对报价供应商所提供的商务及报价文件、技术文件部分进行调整后继续谈判。

（一）谈判结束后，采购结果立即公布,并在我院内、外网公示三个工作日。我院将以书面形式发出《成交通知书》。

（二）供货商凭《成交通知书》与采购人签订合同，采购人改变成交结果或者供货商放弃成交的都应承担法律责任。

（三）供货商无权向他人转让成交项目。

**六、签订合同**

（一）供货商自收到《成交通知书》之日起五个工作日内与采购人签订合同。

（二）院内谈判文件，供货商的报价文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。供货商应按照合同约定履行义务，完成成交项目。

1. **项目技术、数量要求**

**采购项目技术、数量等要求如下；**

**1、扶梯改造参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **备注** |
| **1** | **扶梯控制柜** | **1**1kw异步 | **6** | **一体化控制柜** |
| **1** | **扶梯安全监控** | **ES.11/A** | **6** | **含ES.11/A；施耐德驱动链、梯级、扶手带共36个传感器；施迈赛含抱闸开关12个、辅助制动开关6个、盖板打开开关12个；6个施耐德开关电源** |
| **3** | **下部接线盒** |  | **6** |  |
| **4** | **外部电缆** |  | **6** |  |
| **5** | **上下部连接线** | **29\*0.75+1\*2.5** | **210** |  |
| **6** | **备用通讯电缆** | **2\*2\*0.75** | **360** |  |
| **7** | **故障检测** | **6块ES.02/F板** | **6** |  |
| **8** | **故障显示** | **6块SM.04H7/F+电缆** | **6** |  |
| **9** | **包装运输费** | **汽运** | **6** |  |
| **10** | **人工费** | / | 6 |  |
|  | **验收费** | 升级后检验费 | 6 |  |

**2、电梯改造参数；**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术国别/产地 | 数量 | 备注 |
| 1 | 有机房控制柜 | NICE3000B-4030 | 苏州汇川，18KW一体机 | 1套 |  |
| 2 | 电路主板 |  | 苏州汇川 | 1块 |  |
| 3 | 轿顶检修箱 |  | 苏州汇川，含应急电源，对讲子机 | 1套 |  |
| 4 | 操纵箱 | COP-A-18-R2 | 苏州汇川配套，液晶显示，含语音报站 | 1套 |  |
| 5 | 呼梯盒 | 发纹不锈钢 | 苏州汇川配套含点阵显示 | 4套 |  |
| 6 | 基站层呼梯盒 | 发纹不锈钢 | 苏州汇川配套含点阵显示 | 1 |  |
| 7 | 随行电缆 | TVVBP 18\*0.75+2\*2P\*0.75 | 上海长顺/江苏奥力达 | 26米 |  |
| 8 | 井道安全电缆 | 14\*0.75+1\*0.75 | 上海长顺/江苏奥力达 | 26米 |  |
| 9 | 门锁电缆 | 2\*0.75+1\*0.75 | 上海长顺/江苏奥力达 | 26米 |  |
| 10 | 通讯电缆 | 2\*2P\*0.75 | 上海长顺/江苏奥力达 | 26米 |  |
| 11 | 分支电缆 | 轿顶、底坑、机房分支 | 上海长顺/江苏奥力达 | 3套 |  |
| 12 | 底坑检修盒 | KKB4系列 | 珠海德凌 | 1套 |  |
| 13 | 底坑急停盒 | KKB4系列 | 珠海德凌 | 1套 |  |
| 14 | 声光报警器 |  |  | 1套 |  |
| 15 | 光电开关 |  | 长春汇通 | 4套 |  |
| 16 | 光电开关支架 |  |  | 1套 |  |
| 17 | 补偿链 |  |  | 26米 |  |
| 18 | 应急平层 |  |  | 1台 |  |
| 19 | 包装运费 |  |  | 1台 |  |
| 20 | 轿厢装饰 |  |  | 1台 |  |
| 21 | 安装人工 |  |  | 1台 |  |

**第四章 项目商务要求**

1、本大修/改造工程质量应符合国家标准GB7588-2016《电梯制造与安装安全规范》的相关规定，并以此为标准进行验收。

2、自电梯投入使用之日起，**壹年**内由乙方免费提供被更换的系统或部件，但免费保修期最长时间不超过本销售（大修/改造）合同项目规定的**壹年**。

3、乙方明确现场施工人员的安全质量责任，具体量化，责任到人。如发生安全责任事故乙方需全权负责。甲方不承担任何安全责任。

4、维修过程中严格执行公司的施工工艺要求，对每一道工序进行严格把关，并对整机进行全面检查。

5、现场质量负责人组织本现场用维修的检验、调试、测量设备的管理，由工程部、调试主管负责全面技术工作，对现场进行全面技术管理，并进行调试，以保证电梯质量。

**6、乙方签订电梯大修/改造合同后，应该立即组织更换材料的采购，**

**到进场开始施工，施工周期为 10天。**

7、**乙方需将本次所更换下的部件交由甲方处理。**

**8、电梯安装改造的所有手续需由乙方完善并经质监部门的验收合格。**

**本项目为交钥匙工程，质保期2年。**

**五、付款方式**

**分二次付款：**

**第一次：安装验收完毕凭发票付款90%。**

**第二次：签订合同一年后凭发票付剩余10%。**