**秀山县人民医院配电柜改造、电缆采购及铺设比选招标公告**

**1.招标条件**

本招标项目经秀山县人民医院院长办公会研究同意，项目业主为秀山县人民医院，建设资金来源自筹，招标人为秀山县人民医院。项目已具备比选招标条件，现对该项目的工程进行公开比选招标。

**2.项目概况与招标范围**

2.1项目建设地点：秀山县人民医院地下车库低压配电室。

2.2项目建设要求：原配电柜改造新增空气断路器1000A带手操4台，空气断路器630A带手操2台，空气断路器,315A带手操1台，空气断路器400A带手操1台，空气断路器250A带手操2台，1000/5电流互感器12只，600/5电流互感器6只，,300 /5电流互感器3只，,400 /5电流互感器3只，,250 /5电流互感器3只， 1000/5电流表12只，,600 /5电流表6只，300/5电流表3只，400/5电流表3只，250/5电流表3只，30×10铜排12米，60×6铜排6米，25×4铜排12米，50×10铜排13米及相对应的固定断路器辅材和二次控制线路辅材。原配电柜400A操作机构一套及所有配件安装含税费用。（以上配件以招标人现场勘察后所需报价清单为准）。YJV-4×150＋1×70电缆线170米，YJV-3×300＋1×150电缆线55米，（国标、厂家提供产品资质、检测报告、合格证）。及铺设2条电缆费用(含道路开挖、垃圾转运及恢复，电缆穿管、电缆井铺设、桥架铺设、电缆接线安装，桥架制作、组装，焊接托架、压制接头及相应所需配件含税费用)。

2.3计划工期：15个日历天。

**3.投标人资格要求**

3.1有效的企业法人营业执照（复印件或三证合一）、税务登记证（复印件或三证合一）、法定代表人授权书（原件）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

**4.招标文件的获取**

凡有意参加投标者，从招标公告发布之日起，各投标人应当随时关注秀山土家族苗族自治县人民医院所发布的与该项目比选招标有关的各项资料，各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目比选招标的所有过程和全部事宜。

**5.开标时间：**2021年5月10日上午10:00准时开标。

**6.开标地点：**秀山县人民医院行政楼三楼会议室 。

**7.比选单位:**我院根据相关法律和法规、在调查了解的基础上自行进行竞争性比选，邀请参加比选单位不少于三家。

**8.比选办法:**最高限价为26万元。

**9.中标单位的确定:**比选单位有效报价中最低报价确定为中标单位。

8**.发布公告的媒介**

本次比选招标公告同时在秀山县人民医院外网及OA网上发布。

**9.****联系方式**

招标人：秀山土家族苗族自治县人民医院

地 址：秀山自土家族苗族自治县中和街道迎风路205号

邮 编：          409900           电      话：      023-76683903

联系人：刘文江 联系电话：13638203660

秀山县人民医院

2021年5月6日